10000

8000

6000

4000

2000 0 TAC channel

120

90

60

30

0

# of e ve nt s σ = 152 ch.

Peak = 5464 ch.

Total drift length = 10 cm

σ_x = 100*152/5464 = 2.8 mm

V_{drift} = 100 V 20 Torr CH$_4$